[image: ]
34877 – Simple Shelter & Chatty Bench
	

[image: ]

	1. 


	Part
	Name
	Qty
	Part
	Name
	Qty
	Part
	Name
	Qty
	
	Tools Required

	P.
	[image: ]100mm
	18
	Q.
	[image: ]80mm
	12
	R.
	[image: ] 70mm
	24
	
	[image: A black background with a black square

Description automatically generated with medium confidence]

	S.
	[image: ] 45mm
	22
	T.
	[image: ] 35mm
	50







	[image: ][image: ]A

	[image: ]E
A

	[image: ]
	[image: ]

	2. 
	3. 
	4. 
	5. 

	[image: ]
	[image: ]
	[image: ]
	[image: ]

	6. 
	7. 
	8. 
	9. 




	[image: ]
	[image: ]
	[image: ]
	[image: ]

	10. 
	11. 
	12. 
	13. 

	[image: ]
	[image: ]
	[image: ]
	[image: ]

	14. 
	15. 
	16. 
	17. 





	[image: ]
	[image: ]
	[image: ]
	[image: ]

	18. 
	19. 
	20. 
	21. 

	[image: ]
	[image: ]
	[image: ]
	[image: ]

	22. 
	23. 
	24. 
	25. 





	[image: ]
	[image: ]
	[image: ]N

	[image: ]N


	26. 
	
27. 
	28. 
	29. 

	[image: ]
	[image: ]
	[image: ]
	[image: ]

	30. 
	
31. 
	
32. 
	
33. 








[image: A close-up of a document

Description automatically generated]




[image: A white paper with black text

Description automatically generated]




[image: A close-up of a document

Description automatically generated]



[image: A close-up of a document

Description automatically generated]




[image: A close-up of a paper

Description automatically generated]



[image: A qr code with black text

Description automatically generated][image: A white and black page with black text

Description automatically generated]

image3.png
O




image4.jpeg




image5.JPG




image6.jpeg




image7.png




image8.JPG




image9.png




image10.png




image11.png




image12.png
\
=X




image13.png




image14.png




image15.png




image16.png




image17.png




image18.png




image19.png




image20.png




image21.png




image22.png




image23.png




image24.png
19-

0





image25.png




image26.png




image27.png




image28.png




image29.png




image30.png
il

&

7 /AN

A




image31.jpeg




image32.jpeg




image33.png




image34.png




image35.png




image36.png




image37.png
EN

Sheds & Sheiters

 Please ansurathatyour shed/sheltar s sited on hars
lovel ground with good drainage suoh os tarmac,
concrets or paving, Weslso racommend that you it t
gainstawal builingor fence anl secure it inplace
toreduce any chance o severe weather tpping or
Gamaging the shodahalter

 Shads and shlters aro heawy tems and must be moved
‘and handted corracty when buling and sting thom.
They should be moved by o least o peopl using best
practics manuel handing techniquss and procedures.

+ Ensure thetthe shaclsnltar s not positinsd under or
et to tass, bushes o olicee

oty

+ Tohelp svoi fll and damsging your shec/shalte
plosss ensurs hildran and adults do notlim on the
Shelvos, lamber up the shed sds, stand on top ofthe
Shedishltor, awing onthe doors oruss the
Shedishltorin any way that puts thamselvesor others
atriskof harm, Ensur t uss s atveyz wll
superised.

 Hoayitems shouldbe stored on the bottom lavel of
the shedshetar tokeep the centr of mass lowin e
with good health and safety approsches o the storage
ofrasources and manust hancli.

© Shads & shelters can be prons to changes in
‘appearance and shape, sspacally in extrems westher
oncitions. Thase wil not affac the structural ntegrty.
of the product, thisis a natur

i feature.

yousre g your shed orshalter to s wall o forcs;
plasse make surs that any holes mads aro treated, that
there sa gapaft at he back forwater o dainoffthe.
oot and thetyou don'piaro thefeltad ar:
Do ot storswt tems n the shaclchaiter without
‘appropiats ventiaton or meisture control.
Alltrsstment on the play equipment MUST be -
‘applied 6-12months terpurchase to hilp prolong ts
e,
Ploaso ansurs that anystains or paints used arachid-
ity and non-toxic
Ithe blackbosrd paint begin to deterioate, you can
refrosh this by sancing of the spoled peint and
rsappiying ouer this area. Youcan purchass this peint
ity fom Cosy or any respectable hardware etailer.
Fest es o sand any edges that becoms rough or
Splintered and o brush any mould or moss o kesp
the product usesbis and clean
It your shedlahatter has doors, ensurs that at the end of
ech sossion, tha doors re completay lossd wih al
latches used whra applicable o help lsssen any
warping overtime.
For any ssif-assembly shedsishaiters, ensure that
fuly and coractly sssembled by ollowing the
instructions thet are provid vith thetam. Please
ontact Cosy ifyou do ot recsive these instructions.
priorto assamby as Cosy s notabls for domags.
‘caused by incorract assembly. Smll parts such o5
‘orows, rvets, nuts, bolts and washers noed regular
heoks o ensure thay are securslyin lece 83 partof
yourcare and maintenancs routings.

DE

‘Sehuppen & Unterstand

it stollen Siesicher, dass e Schuppen/Unterstand
ufhartam, ebaner Baden it guter rainag wis
‘Aspht, Boton oder Plstar taht. Wi smpfanion
‘uBerdam, dass Sia 0 an sner Wan, einem Gebéude
odar inam Zaun sufstallen und an Ortund Stale
bafastigen, um cis Wehrschsinlchket zu verringsrn,
‘Gass Unwsiter cen Schuppen/Unterstand umippen
odar beschicigen.

+ Schuppen una Untarsténda sind schera Geganaténds.
i missan i Bau und Aufetllen korrakt banegt
un gohandhabt werden. Si solten von mindestans
2wei Porsonen bewogtwarcn, wobei die besten
manuslion Handhabungsteohriken und -verfahran
[ ———

+ Stelen Sia sichar cass cer Schuppan/Untarstand nicht
unter oder nabon Baumen, Bischan oder Laub
sufgostalttwire.

Sicharheit

U Sturze und Sehaden an Ivem
‘Schuppen/Unterstand zu vermeicn, stslen Si bitts
sicher, dass Kincr und Erwachsena nicht auf die
Regate lttern, an den Seiten des Schuppens
Rochidatter, auf dem Schuppen/Unterstand stahen,
andon Turen schwingen oder den
‘Schuppen/Unterstandin siner Weiss benutzen, ie sioh
Salbt ocar andara i Gafeh bringt. Sorgen Sie dafur,
ass i Verwendung immer gut iberwecht wird.

 Schwers Gegenstinds solten auf der untaren Ebsnis
Gas Schuppens/Unterstanies gelagert werden, um don
‘Schwerpunkt iedrig2u haltan, im Einkiang mit guten
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‘Gesundheits- und Sicherheitsansétzen fir die Lagerung.
v Ressouroen und cia manusle Henchaburn.

Instangettung.

© Schuppen und Untersténds kennen anfllig 0
Vranderungen in Aussshen und Form sein,
inshesondsra bai extreman Watterbecingungen. Disse
becintrschtigen nioht e struktursle Intgitat s,
Procukts, s st sina natirlchs
Markeal
Wenn S ven Sohuppen oder Untarschlup an sner
Mauor ocer sinem Zaun bafestigen; itsstallen Sie
sicher, dass lls gemachtan Locher behandalt werden,
Gass aut dor Rickssit sin Spaltblaibl, in dom Wosser
o Dach abitisen kann, und dass Sie die verfzten
Statlen nicht durchbohran.

+ Logerm Sia kaina nessen Geganstinds ohne.
‘angemessens Baluitung odr Fauchtigatskontrole im
Schuppen/Unterstand.

Al Bahendlungen suf cem Spilgerit MUSSEN 612
Monste nach dem Kauf et angewendet werden, um
cie Labenscauer zu vertangern.

 ittscchten Sie daraut, dass die verwendeten Flacken
odar Farban kincrfraundlich und ungift sinc.

© Wenn die Taflferb nfangt sich 2u verschlschiem,
Konnn Sia diesa auffischin, indem Siadis verdorbene
Farbe sbechisifan und srmeut auf ciace Salla
auftragen. Sia kinnen dissa Farba cirskt bei Cosy odr
sinarm sariosan isamnaranhénclar kaufen

 FihlenSic sion e,
oder splittrg worden, und bisten Sie Sohimmeloder
Moos mit Droh, um das Produkt brauchbar und seuber
Zunattan,

* Wenn hr Schuppen/Unterstand Tiren hat, telen Sie
sicher, dass e Turen am Encis joder Sitzung volsténdig
goschlossen sind und gogebsnenfall sl Fisgel
Verwendetwerdn, um sventuslle Verformungen im
Lous der Zeit zu varingarn.

 StolensSisbeialen Selbstmontagsschuppen-
unterstanden sicher. dass sie vollstandie und korrekt

s Kanten zu sehiaifen, cia rau

montiert sind, indem Sie die Anweisungen befolgen, die
it dom Artke golifert werden. Bite venden Siesioh
an Cosy; wann Sa iase Antitung vordar Montage
nichterhelten, 6a Cosy icht fir Schéden hafta, die
Gurch unsachgemase Montage varursscht werden.
Keintaile i Schrauben, Nieten, Muttern, Bolzan unl
Unteriegschaioan missan im Rehmen Irer Plege- unc
Wartungsroutinen egelmatig Gbarpriftwercn, um
sicharzustalzn, cass sa sichar an Ortund Selle sind.

FR

Cabsnons st abris

Vauilez-vous assurer que votrs cabanon/abri st itué
uruna surface plane ot de iveau avec un bon
aroinage tel qus du goudron, du béton ou d pavage.
Nous vous racommandons égslement ds (e lacer
ontre un mur, un bitiment ou un claturs et cis e fxer
pourréclir tout isaus do renverssmentou
andommagement ccabenon ou da Labri

Les cabanons atlas sbris sont des abjsts ourds aui
Gorventétra céplacés st menipulés corrctamant
aurcanstructon st ca eur amplecament. s
oivent éte déplocés par au moins deux personnes en
utisant es techniques st procadures ds manipulation
manuele spproprises.

‘Assurez vous que s oabanon/abiest pas place sous
o céta farbres, darbustes ou da favilage.

‘Séourits

Pourévteras chutss et es commages survatra
cabanon/abr,sssurez.vous cus s enfants ot o5
aduttes negrimpent pas sur es étagéras,ne grimpent
surtes citée, na s iannent sur s toit,na s elanosnt

‘sur les portes ou n'utilisent le cabanon abri d'une.
maniérs exposant s ulissteurs ou toutes autres
personnes aun risque. Assurez-vous qus son utiisation
soittovjours sous sunveilance.

Les orticlas lourds coivent dtra entraposé sur laur
basa inirisura sfin ca maintenir s centrs de ravt,
‘conformément aux bonnes spproches en matiérs de
‘anté at s sdcuritd en matiars centrapozeg o
ressources st da mantartion manuslle

Enetin

Les cabanons stles abrs peuvent éra sujets 3 des
hangemants dapparence ot de forme, en paticuler
‘Gans des conditions métsorologiauss extrémas. Cau.
o nisffectoront pas Uintagrits structursle du procit. Lo
bois st un mtéiou vt

Sivous fixez votra cabanon ouvotrs abri & un murou 3
e cléture; Assurez vous que tous es trous fats sont
raités, Qi rests un space  Larirs pour cue eau
ot puisse séooular ot s vous ne paroez
2ones feutréas,

Nerangez pas d artiles huides dans (s cabanoniobi
ans ventlation sppropriés ou contréla ds Lhumidis
Lo raitement d tous o3 équipements de jeu DOIT érs
éappliaus 6 12 mois apras Uachat pour prolonger
leur curéa davie.

Vouilez-vous assurer que toutss s vernis ou paintur
utiss sont adapts aux snfents o non txicuss.
Sila peinture du tablsau nolr commence & se
étriora,vous pouvez arafraihir en poncant &
peinture s et en peignant & noweeu sur cete
2ane. Vous pouve: schata cetta painturadirctamant
‘upras ds Cosy outout magasin da riolsge.

Sila peinture du tabloau noircommence & se
étriora,vous pouvez arafraichir on poncant e
peinturs abimés et on r8appiiausnt une nouvelle
oucha sur ctte zone. Vous pouvez achater catte
peinturs directoment aupras do Cosy ou tout magasin
Gabricolsge.

s
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z-vous quia le fin de

ohecua session, ss potes sont complétement

farms

tverrouilées o cat
éformations a il duterps.
Pourtous es produits & assembls
Vous quils sont enterement ot correctament
‘assemblés en suiant es nstructions fauris avec
articte. Veuilez contacter Cosy i vous e recevez pes.
ossinstructions avant lassemblags,car Cosy ns pait
trs tanu rasponsabla es dommages causés parune
mauvaiss instalaton. Lespetites piéces toles qus s

chéant, pourrécuirelos

Verifiées régulisroment,dans s cadro do vos outines
e vérfcation st e maintenancs, afin de sassurer
usles sontbien firses.

fcuratiohe il o capannoneifugo sia posizionato.
s un temreno duro  psnegglents con un buon
Grenagio come astato, amento o pavimantazions. i
consigliainotre i poszionsilo contro un muro,un
acificio o una ecinzions a i fissalo n pasizions par
ticures a possibiita i ibsitamento o dennaggiamanto
el capannonsifugo.
1 caparnoni o ifug sono oggeti pesanti o dovoro

ero spostati o maneglati consttaments durants &
costnuzions s o coleszions. Davona sssere spastats
6a slmeno dus persone utiizzando o tecriche s o
procedurs i movimantazions manusls dalla migior
praiche.

* Assiour

rsi che il capannene/rifugio non sia
posizionsto sotto o scoanto adalber,caspuglio
fogtame.

Sicurezz

+ Parviters cacuts & denni ol capannons/ifugi,
‘ssicurstich barmtini & aculi non s rrampiching
‘suliscaffal, non i arrempichino sul Lt el
‘capanone, non stenoin cima al cspanoneiugio,
non sidondolino sulls pota o non utilzino L.
capannonefifugio naloun mogo che metta s se
stassio gl . Assicurarsi ohe llsuo utizzo sia
‘sompre ben controlato.

il ogestipesant devono sssers immagazzina ol
eloinferirs del capannona/rfugio per mantanare.
basso i cantro i massa n insa con g spprocei

lute s sicurezza slo stoscaglo dellrisorse s
alla mowmentazions manusla

buona

Menutensions

* Copannoni a ifugipossono essers soggetia
oprattuttoin
‘concizionimetsorloghe estreme. Quast non
influenzeranno Uintegit srutturals ol prodotto,
au

‘cambiamenti i spetto  forma,

* Sesteifissandoil wocapanno riugio aunmuro 08

inzions; Assicurat cha tutt fori paticassiano

rattati,cho ci ia uno spazio sul et per consantire
oltacqua i deflirecol tetto  ohe nonfori o aree.
intetrce.

© Non conservare i ogeetibagnatinel
epsnaneifugia senza un aceguata ventiszions o
controladellumicit.

 Tut attoment sullatirezzaturs 6a goco DEVONO.
‘assersrispplicat -12 masicopo scquisto per
prolungare a ita.

 Assicurati chetutt la macohie o e varmici utilzets
‘siano sdatte si bambini @ non tossiche.

‘Sela vemice della lavagna inizia a deteriorarsi, puci
rinfascarta ovigando ls vermics rovnata o
tiapplicandola su quest rea. Puoisccistare cussta
vernics dirattaments da Cosy o da quelsissirvenditors
Gifarementa ispattabils,

‘Senti ibero i cartoggirs | bordiche diventano rvidi
o schaggiatiodi spazzolar cona spazola matallica
‘qualsias mufa o mushio per mantenars l prodotto
utizzabits & .

Seittuo capannonlriugio s ports,sssiouratche ala
ins i ogni sessions, e ports siano completamente
hiuse con tutt chiavstel utlizzat, ove applcabits,
par ridrre aventus deformszon l tampo.

Por sventusti capanoni/ifug automontan

sssicurssi che sia completamenta o corrsttaments.
‘assemblato seguendo o struzoni forita con Uatiols.
Siproga dicontattars Cosy s on i rcevono queste
istuzioniprim el montaggio,poiohé Gosy nion &
responsalie per danni causati da un montsggio areto.
Le pocol pert comeit, rivet, dac, bulloni o
oncells nscasitano di control ragolaipar grantira
e sianosaldamants in posiions coma parte dale
ot di cura  manutanzions.
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Cobertizos yrefugios

Instotecien

 Asegirese do que su cobortizofrafugi ssté ubicado en
un terrano duroy nivlaco con busn dransi, como
astato, concreto o pavimento. También e
racomancamas qua o coloqua contrauna pared,
scificio o caroaylo asagurs on suuger para educir
uslauier posibilidad do que el lima savero se welaue.
o cae sl cobertzo / afugio.

* Los cobertizosy refugios sonarticulos pessdosy dsban
moversa y manipularsa corractamenta al construiros y
ubicarics. Deban sar movidos por ol manas dos
personas utilzando lss mejorss técricasy
procedimientas da mengjo manual,

* hssgiross do que l cobsrtizoisfugio no ssts colosado
a0l laco ca irbolss, erbustos o follsje.

o ovitar caidas y dafos asu

cobertizolrafugi, asogiresa de que os ifosylos.
aciitos 1o sa susan o los estantss, trapen por 0s acos
ol cabertizo, e paren ancima del cobertzorefugio, 5o
balanceen on los pusrtas o sen ol cobsrtizofefugio do
uslquier maners qus (o3 ponga s slos mismos 0.8
otros enrissgo do oo Asegirese de que su uso esté
siamprs bien suparvsac,

* Losartiulos pesados deben almscsnarss en lrivel
infeiordal cobsrizoirefugo para mantaner el centro
‘Gamasa bsio, e scuerciocon los buenos enfogques d
Saludyssgurided pera ol almscenamionto ce ecursos
yla manipulacién manual

Los cobertizosyrefugios pusden ser propens
cambios enla sparianciay la form, especiatments on
oncicionss climticas sxtramss, Estos no afactarén &
intagridad sstructuro da product, esto s un
Sieatéfancosu cobertizo o refugio a una parec
‘osrca; Assgirase e qua 0s agujsros hachos sstén
ratacos, que qusds un espacio en parta postaior
para qus el agua s crans caltschoy qus na parfors .
y—
No lmasens artculos mofados an o cobertzofrfugio
Sinuns ventilacion acacuaci o control de humedac,
Toco o tretamisnts o el scuipo s juogo DEBE vlver &
plcarse do a 12 mases después de a comprapara
yudera prolongar su vid il
‘Asegirese do qus s tintes o pinturas uiizados sean
‘aptos para i yno trices.
Sita pintura de la pizara comienza s deterorarse,
puedes rafrescara jando e pintura estiopesday
voluiendo s aplicerla sobro asta &rss. Pusde comprar
ot pinturadiractamenta an Cosy o &n cuslauiar
fonstoria raspetabl.
Siéntase lbrada jr (o3 bordes qus s wetvan
sporos o astilados  cepilscon alambre cuslauier
moho o musgo para mantaner sl procucta utiizeblay
mpio.
Sisu cobertizorstugiotiens purtas, asegirese de aus.
alfinal da caca sasion,Lns pueras estén
‘completaments cerradasy e usen todos (0s pestilos
‘uando orresponda para yudar acisminui cualquier
Gatormacian con s tiampo,
Para cusiquier cobartzofreugl autosnsomblable,
‘asagirese de aus ssté complatoy conractamants
‘snsamblodo siguiendo s nstrusciones que se
proporcionan con a riculo. Péngasa on contacto con
‘Gosysi o recibe sstasinstrucciones antes del
montsie,ya que Gosy nose hace responsable de o5
dafios cousados bor Uh montaie iNcomacto. Las Diezes

Pequefias, como tornillos, remaches, tuercas, pemos y
arandlas, nacasitan rvisiones paradics pare
arantizar qus estén bien colocads como parta ce sus
rutings ce cuidedo y mantanimionto.

NL

chuilplsstsen

+ Zorgervoor datuw schuurischulplasts op esn hards,
il oncargrond stast mat aan goeda atwstarng,
20815 ssat,beton of bestrating. Weraden u ok san
om het tsgen een mur,geboun of sk t plaatsen en
‘op 2 plaststo bovastgen om do ks o verkisinen
ot waar woer do schuur/schuilplasts cost omelaen of
beschadigen

© Schuren on schulplastsen s zware voorwerpen en
mostan op da uists manisr iorcn verplastat an
enznteerc i het ounen an plastsan. Za mostan
‘Goor tan minsts twes personen worden verplastst met
behuip van do bests handmats hantoringstechnisken
n-procodures.

 Zorgervoor dat da schuurlsshulptaats st oncrof
naast boman, stulken of gobladerts wrct geplastst.

Veilgheid

 Omvallen sn beschacigng ven uw sohuur/schulplasts
tavoarkoman, cent u srvoor ta zorgan dat kinderen en
volwassenen it op do lanken kimmen, angs .
zikanton van do schuur Kauteren, bovensp de
‘sonuurischulplasts gaen staen, aan de deuren zwssien
of Ge schuur/schulplasts op enigeris s gebruiken
o zichzsl of andsrenin gevaar brongt. Zorg ovoor cat
ot gebruik ervan ltd goed wordt begeleid
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*  Zware voorwerpen moeten op het onderste niveau van
6o sohuurlschuiplasts worden opgsslagon om het
2wsartepunt asg to ouden,in overeenstemming met
oad gozonchaid- on veligheicsbenaderingen oor
‘e opstag van middelen en handmatigs hantaring,

Ondarnous

 Schuren on schulplaatsen kunnen onderhavg i aen
verandoringenin itk en vorm, vooralin extreme.
wesrsomstandighedan. Dazo hebiben goen imioed 0p
o structurels ntegitaitvan ot product it s sen
natuutike sigenshap.

 Alsuuwschuur o sohuilplasts san sen muur of hek
bavestiet; Zog arvoordat avantusla gemasic gaten
wordan behandeld an dat

i e sontarkant san

opaninis zact het watsr ven het cak kan weglopan e
datu e veriteplakken et doorboort.

 Bowaor goen natte voorwerpenince.
onuur/schulplasts zoncerd uist ventiatis of
vechtiehaarsing.

D prociucten MOETEN na 6-12 masndan opristm
bahandatdworden om d lavensduur ta vertangen.

* Voor het ondehoud seiseren i u allean
Kinchriendstis en cus nist-giftga middalante
sebruian

 Alsde schoolbordvert begint o versischtaren, kunja it
‘opiissen coor i bedoryan verf it sehuran en
‘opnieunw over it gabied aan tobrengen. o kunt dezs
verfrechttresks bi Cosy ofsen respectabols
izerhancel kapen.

+ Vosljavr om rancen ie o vrsplintare wordente
churen an elka vorm of mos ta staslborstaten o hat
prosuct buiks

© Alsuw schuur/schuilplaats deuron hest, zorgor can
Veorcat san het ainds ven sl sessia d curen
volledig gosloten 2 on dat als vergrandtingen vaer
nodig worden gobruikt om vervorming na verloop van
ticte vermincaren.

r en schoon ts ouden.

*  Zorgerbij alls zelfmontageschuren/schuilplaatsen voor
‘ot cez vollacig en correct s gemonterd door de
instructes e vogen die bi et rtkel in gelaverd
Neam contact op mst Cosy als  ceze nstructes et
voor s montaga habt ontvangen, aangezien Cosy et
‘sensprekeli s voor schad varcorzaakt doar onjste
montage. Ksine onderdslen z0sls schrosven,
Kinknsgsts, mosran, bouten on ingen mosten
regelmatig worden gecontroloerd om o zsker van tozin
at 20 stoig op hun plaats ziten alsoncerdostvan
2org-on oncarhoudsroutines.

SE

Vs, byegnad sle ttstaket och salar den pi plats
for st minska risken fo st hrt vicr tipper
skadar sulavskycidet.

© Shjuloohvindskeyd 3rtunga oremél och mésa fttes
‘oo hantras pé it satnér man byggar och placerar
o, D bor fytas av minst v personsr mad ialp &v
basta prass for manual hantering avtsknike och
procedurer.

* Seillet skjuleyskycdet into 3t placerat undor ller
brechac s, buskar elervwerk,

‘Savernet

© Foratt unduika fall och skods it skjuskydd, so tl att
barm oo s inta tirar pa hyllorna, Kttrar upp pé
Skjulas sicr, tir v kjulstskyccat, singar i
‘Gorrama sler anander skjulsskyccet i nigotsétt
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