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EN

‘Outdoor Wosdsn Product:

Tris nformation s only provided as guidance. You should
aluiays satisty yourself the product s complataly safe o
s i your anvironment with  fullsafety azsssament.

Instatisnen

safery.

For any saif-assemby products, ensure that tis
fulyand corractly assembled by fllowing the
instuctions that are providad with he tem.

Plasse contact Cosy fyou do not receive these
instructions pror ta sssemsly s Cosy i not bz
for damage caused by ncorreo sssembly. Small
pars such as scraws,fivets, nuts, bolts and
\ashers need regular checks to snsure they are
‘sccurelyin place a3 pat ofyour care and
‘Outdoor wooden produsts can be heauy and must
e moved and handled arrectly vhen buiing
‘and sitng ther. They should be moved by atlsast
two people sing best practice manu handling
teshniques and procedurss.

‘A3 many oftha products we supply ao classed s
toys' chidren should be appropriately instructed
‘and supendasd st al times when using ther.

A3 with any new piece o equipment of new
hildron using existing equipment, aisk benafit
‘assasemant naads o be undartaken and ruls for
use lesrly communicatad tensure maximur
fun inthe safestviy.

Point outobviaus specifcrisks elatingto
individual products and ules of use.
Identitywhich products may need higher svelsof
supenision and store them n an area tobe
teaed aiferenty.

1t you areusing outdor products be aware that
the ik wilncrease relaing to certan weathers.
such as incraased sippiness, mansge
sccordingy.

Iformthe participants that s some tems ara
hoawy o long, they should no be carried o held
above haad height and that some should deally
be moved using o people to ensure thatno
injures occur.

Ensure al supenisors re isk awareness tained
nd ther . suffisent vl of suparvision st ol

J—

‘Outdoor woodan products can be prone

hanges n appasranca and shape, especialyin
‘trama weathar sonditions. Thase il nat affect

the sructuralintagrty of the product, this 5 &
et festure.

Allrestment on tha play equipment MUST be re-
‘applied .12 months afer purchase o help
prolong ts .

Plasse ensura that any sains orpaints used are
ohildtriendly and non.toxic.

fihe blackboard paint begins to dateriorate you
‘can rafresh ths by sanding ot the spoled paint
‘and reapplying over his area. You can purchase
this pain directy from Cosy r anyrespactable.
hardrs retaier

Fesl ree to sand any sdges that become rough or
spiitered and i brush any mould or moss o
Keep the product useable and clean.

fyour product has doors, ensuro that at the end
f aach sassion. the dasrs are compltaly closed
it il stchas used vhers spplcable 1 el
ssen any warping over time.

These products can be used inside and outside.
They must be stored dryin s covered area when
notinuse s this wil greatly rolong their
espan.

‘Chack play squipment iy ster use fo sk,
nd hazards such as oracks and spinters.

We recommend hat il products are checked and
maintsined regularly to ansura hey are kept in
pristina condition.

DE

Broduits aus Hols fir den AuBsnbersich

Disss Informationan disnsn nur s Orientiarungshilte.
i sallian sich immer davon bsrzeugen, dass dss
Produkt inInrer Umgebung absolut sicher verwendet
‘werden kann, mit siner vollstandigen
‘Sicharhsitabevertung.

nstellotion

For sl Salbstmontage-Produite stellsn Sie
Siher, dass das Produt vllténdig und Korakt
zusammengabaut wird, indom Sie die
mitgliferten Anvisungen befolgen. Bitte
Kontakieran Sie Cosy, wenn Si diese
Aweisungen vor dr Montaga reht arater
halban,da Cosy nicht fir Schaden verariworlch
ot die durch Unsachgem38a Montaga entstehen.
Kisine Teilo wie Sobraben, Nicten, Mutern,
Bolzen und Unteregscheiben solten ragelatis
Gherpriftwerden, um sicherzustelen, dass sie im
Rahmen hver lage. und Wartungsroutinen
siher bfestigtsind.

Produkt us otz fr den Auberisersih kinnen
Sehwr sei und mssen beim Authas und
Platieran korrkt bewest und gehandhabt
werdn. S salten von mindestens zuei
Porsonen bewegt werden,dio esignata manuslle
Handnabungstechriken und Verfahren
anuendan.

‘Scherneit

Davile der von s gelieferten Produltasls
*Spiolzoug” Kassifizirt sind, sollten Kindr beim
Gebraush disser Produits angemzssen
untarwiesen und ederzait beautsichigtwerden.
Wie beijedem nouen Gerst oder wenn noue.
Kindr vorhandanes Gerst benutzan, solt cine
Fisiko-Nutzen-Sewertung durchzefht und die
Fageln fir die Banutzung Kar kommunizert
werden, um masimelen Spas bei groBmoglcher
‘Sicherhait zu gewahreisten.
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Werung

WeisenSie auf offensichiche spezifische Risiken
inBezug auteinzelne Produkte und
Benutzungsragein in.

Bestimmen e, welch Produkte a haheres M
an Aufsent efordern kennten, und g Sie
Giase n sinem Sereich, dor anders benandalt
werdan muss,

Wenn Sie Produkte im Felen verwenden,
baschten Sie, dass das Risiko in bestimmien
Wetterbedingungen, wie erhohter Futschgefahr,
Zunimr. Handeln Sie antsprchend.

Weisan Sisdie Teilnahmar daraut hir, dass sinige
‘Gegensténda sciwer ader Langsind und nicht
Gbor Kopfhehe goragen odor gehaiten werden
solten.Einige Gegenstande sollten dealenveise
von zwei Personen bewegt werden, um
Veretzungenzu vermeiden.

Stelian Sie sicher, dass sl Aufsichtspersonanin
Bewusstsein von Risiken geschult sind und dass
Jederzeit in ausreichendes Mas an Aufsicht
Vorhandan st

Procts sus Ho i den AuBenbersich konnan
20 Vernderungenim Aussahen und n der Form
naigon. insbesondare bei saremen
Wetterbedingngen. Dies basintrichtitriohtdie
‘strubaurelsItegritat dos Produkts, sondernist
sine natarliohe Eigenschaft

Dio Bahandlung do Spialgerats MUSS 5-12
Manste nach cem Kauf meut sufgetrazen
werden, um die Labensdaer 2u verlgngern.
Bitestelen Sia sicher,dass il veruendeten
Beizen odar Farben kinderfreundlich und ungf
sine.

Wern i Tafefarbe anfang?, sich sbzunutzen,
Kennan Sis diese curch Abschisfen der
baschadigian Farbe und anschlieBendes
Aufiagen nauer Farbe suffischen. Disse Farbe
Konnan Siedirkt b Cosy oder bei jedem
ericaan Baumart enverban,

Sie konnen gerna Kantan, dia rau oder spitarig
werdan, abschiifen und Schimma oder Maos it
siner Drahibirsts ntfemen, um das Produkt
‘obrauchsfahig und sauber u hatten

Wer I rodukt Turen ha, stalen Se sicher.
Gass i Toren am Ends eder Nutzungssitzung.
Vollstandig geschlossen sind und sl Fiegel

bamutzt werden, um Varformungen im Laute der
Zet 2 minimiren.

 Diese Produkte kennan drimnen und drauten
Verwendet warden, it solten sdoch bei
Nichtgebrauch trocken und n sinem dberdschtan
‘Barcich gelagert werden, um e Labenadauer
erhabich zu eriangerm.

= Uberprofon Sio das Spislgerst nach jedar Nutzung
glich suf Brlohe und Gefahren wie s und
Spier.

+ Wirempfenien, dass alla Produkta regolmatg
Gherprif und sowarte worden, um sie
Sinwendireiem Zustand zu haten.

FR

Broduits en bois pour Uextérisur

‘Cosinformations n sont fournies qu'attrendicati Vous
devez toujours vous assurer que e produ peut s utse
2 touta shcurita dans vetre amironnament avee une
‘valuation compiete de s secus.

o5 instructions avant lassemblags, car Cosy ne pout
Gtre tenu respansable des dommages causas par une.
mauvsise installtion. Los paites pisces tlles qua s,
Vs, ivets, Gorous, oulons o rondelles dotent atre
verifiées régulierorant, dans s cadr do vos routines.
da verfication ot e maintanance, fin de & ssaurer
quslos sontbien .

* Les procits en bois pourextéreur peuvent e
lourds ot doivent tre dsplacss ot manipulés.
Sorrectemant rs e eur montage et de et
nstalltion. s dovent ére déplacés par au moins.
Gauxpersonnes on ulisant o2 maillaures techriques
et procédures de manutention manuele.

Sécurs

 Nombrour denos produits sont classés comme
Jouets - a2 anfants darvant don atre carestemert.

instrus et surveillss an permanence orsquils s
e,

+ Commapourtout nowel équipement ou nowel
tisateur e Vaquipsment existars, une

+ valustion e risques doit e réalisée, atas
‘consignes d ilsaton doivent étre clairement
‘commrniauses pour grerts un masimum

+ Signalezles risques specifiques évidents és 3 chaque
produit at s consignes dutilsation.

= Identifis los produits ui peuvent nécessiter un iveau
e supenision lus v ot rangez. {58 dens une zone.
Gecice,

* Sivous utlsez des produits en extrisu, soye:
‘consciont que L isque sugmenteraen fonction des
‘conditions metéorologiques, issade par exemple.
‘Adaptez en conséquance.

+ Informez es wilisateurs qua certains ariles étant
lourds ou longs, s ne doivent pas e transportés ou
tonus o dessus de s tte, o qua certains articles
‘oivent idéatement ire déplaces par deux parsonnss
pour ster oute blessure.

+ Assurez-vous que tous e supeniseurs ot formés &
la sensibilsation auxrisques ot qu'un niea sufisant
e supenvision a2t maintenu n parmanencs.

Envetien

+ Losproduitson bois pou lextériaur pauent éresujats
 des changemants dapparence et de forme, surtout
‘dans des conditions metéorologiques exrémes. Cala
isffoctera pas intégrits stucturelle du produit s
b actun matari et

* Lo aitement de tous s équipements ds eu DOIT éte
réepplique §a 12 mors apres lacht pour prolonger
lour durée d v

+ Veuillez-vous assurer qua toutes les vernis ou
peintures utisss sont adaptés aux enfants &t non
toiques.

+ Sila pointuradu tablssu noir commencs & 50
‘Gétérorer, vous pouvez arafraicir on poncant la
peinture sbimée st o réappliquant uns nowvelle
‘Couche su et zone. Vous pouez schater satie
peinture directoment auprés de Cosy o4 tout magasin

pour garder e produit uilisable ot propre.
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Sivotre produita des portes, sssurez-vous quaa in
e chaque sessian, es ports sont complétement
formées ot veroullses, e cas achsant,pour réduie a5
eformations au il tempe.

‘Ges produits peuvent e utlisés  lintériour ot 3
Uertirinan |5 dorant ire tockes su s dans un
ot couver lorsqu s ne sant pas utlisss, corcela
prolongers considérabloment eur durée de i,

Veifiez quotidiennement s équipements de jou aprés.
utilsation pourrepérer des cassures ou des iadues.
el que dos fissures ou échardes.

Nous recommandons qua tous s produts soient
verifés o entretens ragulisrament pour garantr quls
Festant an xcelant et

IT

Dovresti semprs assicurart che L prodorto sia
‘complataments sicuro da usars neltuo ambients con
una valutazions completa dalla sicurezza.

Instatiezions

+ Pertutiiprodotida sssemblare
sutonomament, sssicurarsi ohe siano
‘completamente & corettamente sssemblati
‘seguendo e isruzonifornita con laricolo.
‘Gontattare Cosy saon i ricevono queste
truzioni prima dell assemblageio. paicha Cosy
non & responsabils per danni causel d un
‘montaggio scarrette, Ls iccole part come i,
rivet, dadi,bulloni  rondalls devono sssere
contollate regolarmenta per garantie che siano
saldamente n posizione, ome parta dlle vostre
fouting i curs & martenzione.

* 1prodottin egno per estern possono sssere
pasanti e devono assera spostat @ manegglati
Corettamanta durants  mantagsia &
~osizionamento. Davono sssera spostatida
slmen dus persons utizando teceiche e
procedure dimovimentazions manusle otimali

Poichs ol dei prodotti che orniamo sono
classiicati come “gocatiol’,  bameini dovoro
‘essero adeguatamante st  suparvisionat in
ogni momento duranailloro tilzzo.
‘Come per qualsias nuowo sttre220 0 o
bambii che utiizzan strez esistent, &
necessari efettuare uns valutazions deL ischio &
e banefio & comunir chisraments & regols
uso per garantr il massimo divertimentoin
ot carezes.

Incioate ischi spacifci evidont relath i singoli
prodoti el regole duso.

Identifcate qual prodatt potrabbera rchisdre
el i lovati i supervisions e conservatel in
uriaraa da rettare dnerszmente.

Sasiutilzzan procat per astarn, tenere.
presanta chell rischio sumentera a seconda dels
‘Sondizioni metcorloglohe, come laumento della
Seivolosita. Gestre o conseguenza.

Informare  partecipantiche, poiché lcuri aticoli
50n0 pesenti o unghi. non devno essere
asportat o tenuts sopra latezza dell esta &
he louni covrebisera desiments sesere spostat
dadue persane per eviare infortun.

Assicurars che tut supenisor siano addsstratl
olla consapevolezza daiischi o chavisia un
iellosufficiente di suparvisiona nogri

Manusensions

Iprodotein agno per esteri possono essere

Tuts  rattameni por Lo atrezzsture da gloso
'DEVONO essere riapplicati-12 mesi dopo.
Uacquisto per rolungarme s durata.

csicurars che sventuali macehie o vernici
tiizzats st adstte & bamein & non tossche.
el vernice dall avagns inizia a deterorars, &
possivilerinnovarla carteggiandola vernice
rovinata ¢ appiicando una nuova mano su
quellares. Questa verice puo essere scquistata
Giretamente da Cosy o da qualsiasiFvenditoredi
ferrament sffidatie

ES

Non esitate a canteggiare bordi che diventano,
i o scheggati« a spazzolare eventuali muffe
‘o muschicon una spazzola matallica per
mantenere il prodotto utizzabile  puito.

e i vostraprodtha dele pert, assiouratei
‘che a termine i ogni ssssions e pors siano
‘complataments chiuse utlizzando tutt lo
‘hiusure appiioabi,perridurre eventuali
eformazion e ternpe,
‘Questiprodott possono essere wilzzat
Slfinterma & i asterns. Davono assers conservat
in un uogo asciutto s coperto quando non sono
uso,poiché cioprolunghers notevolmenta s oro
orata

‘Contrllare quotidianamente latrezzstura da
‘S0z dopa s perrature & pereals coma crepe.
e schagge.

‘Consigliamo che tut prodott siano controlatie
mantenutiegolarmenta per garantira che iano
mantenutin candizion perete,

Broductos ds madera pars extsriorss

Estainformasisn solo ss properciona a itul orientative.
‘Siompre dabe asegurarse de que ol producto es
‘completamente seguro para usar en su sntorno con una
‘evaluacion de seguridad completa.

nstelacion

Para cualquierproduoto do autosnsamblaie,
asegirese da que esté complatamantay.
orectaments ansamalado siguiendo
instrucciones proporcionadas con el articulo. Por
favor,contacte s Cosy i no recibe astas
instruccionss antes del ansarmblaje, ya que Casy
o5 hace rasponasble de os danos causados.
porun ensamblaje incorrecto. Los iszas.
pequenas, como tormillos, remaches, wercas,
pormos yarandelas, necesian revisiones.
Fogularas para ssegurarsa de que estén bien
‘colocadas como part de sus utinas de cuidadoy
Los productos de maders para extarires pueden
ser pesadosy debon moversey mansiarse
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comectamente al construirlos y ubicaros. Deben
et movidos por al menos dos persanss uiizends.
téorioasy precadimientos sptimas da mansio
manua.

Sequrided

‘Gomo muchos de los productos que
ministramas o clasfioan como Juguetes” os
nifos deben ser spropisdamente nstruidos
supenisados en todo momanto mientras o5
wtiizan
Aligual qus con cuslquier equipo nuevo o nuevos
nifos utlzando squipos existentes, s necesario
reslzar una ovaluacion de iesgos y benefiios,y
125 roglas do uso daben comuricarse claramente
ara garanizar L maxima diversion da la mane
mas segura.
‘Safal riesgos aspeciicas obvios relacionados
con 03 produstos indnadusias y =4 resias de
dentiique qus productos puaden necesitar
iveles mas ltos de suparvision y gudrdelos en
un rea que debe tratarse de manera dferente.
i aata uiizanda produstos para exteriores, tengs
n cuenta que sl rissgo sumentara en relcion
‘con ciertos climas, como un sumento an
resbalosidad. Manje a itacion en
Informe s os participantes que, dado qua algunos
srtculos son pesados o argos, no deben ser
fansportados i sostaridos por ancima ce
alturede la cabez, y que algunos deben ser
movidos por dos personas para viar esiones.
‘Asegirasa do qua todos Los supervisores astén
‘oapecitacs en a conciencia 4 o resgos y 42
e haya un nivel suficients o supension &n
toda maments.

[E—

Los productos de madera para axteriores pusden
s propansas a cambios an su aparionciay
forma, espscielmento on condiciones olimaticss
tremas. Esta o sfectars a mtegridd
sstruotural do products, o5 una caractarstica
raturel.

Todo atamianto en el aquipo dejusgo DEBE ser
respiicado da a 12 meses despuss do o compr
para ayuder a prolongar s vida Gl

+ Asagirese de que cuslquier tinte o pintura que se
se 303 spto para inos y o 1ico.

« Sila pintra do lapizarracomienza a dteriorarse,
pusde renovarla fando la pintura dahaday
feaplicenda sobre ez ares. Fuads comprar asta
pintura directamente de Cosy o de cualauier
inorista i ferretens respetable.

* Silo deses, e cuslquisr bords que s wstva
33pero o stilladoy cspile con alsmbra cuslquier
moho o musgo para mentenar o producto usable
yiimpio.

« Sisu produoto tens pueras, asegirese de que al
finalda cada sesian 55 pusitas sstan
‘complatamente cerradas con todos s pestilos
ilzados cuando sea splicable para ayudar
e —————————

+ Estos productos pusden usarss tanto en
ieriares corma én exteriores. Deban
slmacenarse en un Lgar oy cubierto uando

noestanen uso, ya que esto prolongere
Sonsidrablemants suvids il

* Reuise el equipo de juego deriamente despuss de.
S uso e busea de roturssy pelras come
gretasy astiles

« Racomendamos que todos os productos se
roviseny mantengan rogularmenta para
‘asegurarse do que sa mantengan en porfctas
Sondicionss.

NL

‘Dsza nformtie wordt allsen atsrishtjn verstrekt. U
moe zich o altjd van vergewissen dat het product

Volkomen veli s voor gebruk in uw omgeving door
middelvan on volledige veiligheidsbeoordsling.

stalstic

+ +Voorzefbounprodustan, zorg srvoor dat het
reciuctvoledis an correct s samantaard volgens
dainstauctiesdio b het arikl i goloverd
Neam contact op et Cosy as u deze nstructies
piethebt ontuangen voor de montage, aangezien
‘Cosy nietsansprakelik s voorschads.
veroorzaskt door oruista montage. Kiine.

Butenproducten van hout kunnen zwaar i en

wordenverplastst, waar]de beste techrisken en
procedures voar handmati il warden
tosgepast.

‘Eeinstruserd en ander tosziht staan idens hat
gobruikenan.

5i alk nieuw spest materiasl dat door nieuwe
Kinderen wordt gabrulk: mo cen risicoanalyse
ordn witgevosrd on mosten de gebrukeragels
Guidalij worden gecommuniceerd om maximasl
plezir op de veligsta marier to aranderan.

Wi 0p duidsle specifieke risico's met
betrekiing ot indhidusle prodcten an de
obruikaregels.

+Bapastwelka producten mogalik sen hoger
toasicht ivaau vereisen en gaef dat door san d
begeleiders

Al u buitenproducten gebrik: wees o danvan
beunsstcathet risioa 28l tosnmen oncer
bepsalde wesrsomstandighaden, 0315
verhoogd gladneid, an neom fier gepaste
mstregalen voor.

Informasr de deainamers dat sammige tems
‘2wasr ofLang s on it boven hootdhooge
mogen worden gedragen o gehouden, en dat
Sommige altjd door minimasl twes personan
mosten worden verplaststom latsel te
oorkamen.

Zorgervar dat sl tossichthuders getrsind i
in sioobewustzin on dat o o llentide

o toezicht e
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Buitenprodusten van hout kunnen gevosl sin
Voor verandaringen i unerih en varr, voorel
‘xreme weersomstandighodan. Dit2alde.
Stricturels betroubasrad van het pracuc it
baindosden,ditis eon natuurlk kenmert.
De producten MOETEN na 612 masnden oprieun
banandeld worden om de eveneduur e
verlangen.
Voor het anderhoud schiseren v u allaen
Kindriendalike en dus et gifige middelente
sebruken.
Als de schoolbordverf bogint to verslechtaran.
kot deze opfissen door de besshadiide vert af
e huren n oprieuw aan te brengen. U kunt
deze vrt rechtstracks b Cosy of bi aen
gerespoctasrd bounmarke kopen.
Vostuvram randan i ruw of gespiinterd.
warchn t2 churen a1 sehimmel of mosweg e
orstelen om et produot buikbaar en schoon
houdan.
Als uwproduct deuren heef,zorg e dan voordat
o et sinis van ke sessie de deuren volladiz
2ingesloton en dat sl vergrendelingen zin
‘Eebruikt wearven toepassing.om vervorming in
e lo0p van de it verminderen.
Deze produoten kunnen zowel binnen als buiten
wordan gebruikt.Za mosten droog worden
‘opgesiagenin oen overdakte uimte wanneer 20
et in gebruk i, omdat it hun levansduur
nzieni verlengt.
‘Gontrooer dagsliks na gebruik de spesttoestalen
‘opbreuken en govaren z0sls scheuren en
spliters
Wi aden aan dat i producten regelmatie
wordan gecontrolaerd en onderhouden om e in
onberispalike stastto houder.

SE

Produlcter v Te for Utomhusbrulc

‘Danna nformation tllhandahl endsst som vagladning.

‘Dubor alid forsakra dig om att produlaen

att anvanda i din miljo med en fulstandig

Skematsbedomning.
Instaltion
« Foralla produkter som ska monteras salv, setil

Sakerner

att de r fullstandigtoch korrekt monterade
genom e i de nstruktionar sommedfaljer
produlten. Kontakta Gosy om du nt far dessa
Instruktioner fore monteringen, oftersom Cosy
it ansuarar or skador orsekede av ekt
montaring. S delarsom skruver, tar, mutrar,
buitar oo brickor behoe regalbundns kontraler
for at <akerstalla st de ster ordnties som en
el v cina undemhlsrutingr,

Produlter avtra forutomhusbrak kan vers tunga
och et anteres ach iytias orrekt v
yggandet och placeringen v dem. De b fyttss
‘v minst 3 personer som anvander basta praxis
formanual Rantering och procedurer.

Etersom minga avde produktar v levererar
acaiicaras som lekeaker”bor barnen instruaras.
‘och Gvervakas pa Gmpligt 3t hela tiden vid
Srvanding,

‘Som med al ny tsustnng ller nér nya barn
‘arander befntig utrustoing, mésta on
riskbadomning goras och reger fo amvandring
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